Pour installer les librairies ISEN

Pour utiliser les librairies "hors référence" fournies par l'ISEN, il faut télécharger le fichier ".zip", le décompresser et copier les sous répertoires (ISEN, ISL12026, MCP23X08, MCP4725) dans

le répertoire **/usr/share/arduino/libraries/** (sous Linux)

ou

le répertoire **\librairies** (dans le répertoire d’installation sous windows).

Les nouvelles librairies ainsi installées seront insérées dans un programme à l'aide de la macro **#include**.